|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. *Název lokality***Krkavec var. A** | 2. *Vodní tok***Nežárka** | 3. *Pořadové číslo***x** |
| 4. *Oblast povodí*Labe | 5. *Dílčí povodí*Horní Vltava | 6. *Číslo hydrologického pořadí*1-07-03-079 |
| 7. *Kategorie*B | 8. *Plocha povodí*998 km2 | 9. *Plocha lokality*381 ha |
| 10. *Vodohospodářský význam* Potenciální objem 7,04 mil m3. Prostor vodní nádrže v minimální variantě by sloužil především k ochraně před povodněmi na Lužnici a Nežárce. Nepočítá se proto se stálou hladinou a vodní dílo by bylo provozováno jako suchý poldr. |
| 11. *Současné využití území plochy (RÚIAN 31.9.2015)*Zemědělský půdní fond – 234,1 ha; lesní půda – 31,2 ha; vodní plocha – 66,8 ha; zastavěná plocha a nádvoří – 2,6 ha; ostatní – 46,3 ha |
| 12. *Dotčené kraje a obce*Jihočeský kraj – Drahov, Kardašova Řečice, Val, Veselí nad Lužnicí, Vlkov |
| 13. *Dotčené objekty (RÚIAN 31.9.2015)*Budovy k bydlení – 36, budovy k rekreaci – 8, objekt občanské vybavenosti – 3, stavby technického vybavení – 3, zemědělské budovy – 4, ostatní - 8 |
| 14. *Zájmy ochrany přírody a krajiny*Lokalita zasahuje do II. a III. zóny CHKO Třeboňsko, EVL Lužnice a Nežárka, regionálních biokoridorů a biocentra. |
| 15. *Kulturní památky*Kaplička sv. Antonína Paduánského u č.p. 14 Val – Hamr, tvrz č.p. 44 Val - Hamr |
| 16. *Poznámka*V případě realizace VN Krkavec v této variantě by bylo možné některé objekty ochránit před zaplavením vybudováním PPO. |